# Montage des Getriebes

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

Benötigte Ersatzteile

- Lager (6x)

HINWEIS

Tragen Sie beim Wiederzusammenbau eine kleine Menge Fett auf alle Oberflächen auf.

1. Montieren Sie die Lager auf beiden Seiten mit einer Presse und einer Stützvorrichtung (6x).

   Pressen und stützen Sie nur an den Lagerinnenringen.

   Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf.

2. Montieren Sie die Führungsringe.

3. Setzen Sie die Vorspannscheiben in den oberen Deckel ein.

4. Montieren Sie den oberen Deckel mit neuen Schrauben.

   Ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster zuerst mit 50% Drehmoment und dann mit 100% Drehmoment fest. Drehmomente gemäß Installation - Überblick.

5. Montieren Sie die Bremse (Abb. 6-7 - nur CBUL-Presse -).