# Précautions

AVERTISSEMENT

Danger électrique

Couper l’alimentation électrique avant de procéder au réglage ou à l’entretien.

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

Ne jamais manipuler l’outil avec l’alimentation électrique branchée. Un démarrage inattendu dans une direction axiale peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Retirer le câble moteur avant de manipuler l’outil.

1. Tourner la poignée (A) dans le sens antihoraire pour libérer le câble moteur.

2. Retirer le câble moteur.

AVIS

Ne pas laisser la tige de piston de la presse supporter le poids de la presse pendant l’entretien ou les réparations.

La force axiale exercée sur la tige de piston PST peut endommager complètement la cellule de charge.

AVIS

La force radiale sur la tige de piston de la presse peut endommager complètement la presse.

Si la tige de piston n’est pas suffisamment supportée pour résister à des mouvements radiaux, la tige de piston peut être complètement endommagée ou la durée de fonctionnement et la précision de la presse peuvent être réduites.

- Pour le montage vertical : Assembler la presse verticalement sur la surface d’extrémité pour empêcher le mouvement radial.

- Pour le montage horizontal : Utiliser un support radial pour maintenir le niveau de la tige de piston.