# Demontering av motor och planetväxel

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Demontera först växellådan, se Demontera växellådan.

1. Placera pressen på en vågrät yta innan skruvarna lossas.

2. Skruva loss skruvarna som håller planetväxeln och motorn.

3. Demontera kugghjulet.

4. Demontera planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

5. Demontera spårringen i växellådan (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

6. Demontera solhjulet och lagret (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

7. Demontera solhjulets lager med hjälp av en lagerdragare. (bild. 7- 8 gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).