# 設置概要

PST プレスは、前面のネジ穴または背面のネジ穴を使用して設置できます。設置寸法については、ServAid の寸法図を参照してください。

警告

圧挫の危険

吊り荷から安全な距離で立っていることを確認してください！吊り荷が回転したり、落下すると、重傷や死亡の原因となる可能性があります。

- 取り付けてられている吊り上げ用アイボルトを必ず使用してください

- プレスの重要は 17.5 Kg/39 Ib です。

注記

前面と背面の両方の設置を同時に使用しないでください。

プレスを前面と背面の両方に取り付けると、サービス寿命と PST プレスの精度が低下します。

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

トルク表
ネジ | トルク [Nm] | トルク [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

締め付け前にネジのネジ山を潤滑してください。

強度クラス 12.9（DIN 912）のネジのみを使用してください。