# 装配齿轮箱

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

所需备件

- 轴承 (x6)

注意

重新组装时，给所有表面添加少量润滑脂。

1. 使用冲压机和支撑块 (x6) 将轴承组装在两侧。

   冲压机和支撑块只能接触轴承内环。

   涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub®BE 71-501)。

2. 组装导环。

3. 将预紧垫圈装入顶盖。

4. 使用新的螺钉组装顶盖。

   交叉拧紧螺钉，先拧到 50％ 扭矩，再拧到 100％ 扭矩。扭矩请参阅安装概述。

5. 组装制动器图 6-7（仅限 CBUL 冲压机）。