# Mazání vodítek a vodících válečků skříně pohybového šroubu

Při zpětné montáži na všechny plochy naneste malé množství maziva (Klüberlub® BE 71-501).

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

UPOZORNĚNÍ

Před demontáží lis vždy zvenčí vyčistěte hadříkem nepouštějícím vlákna.

1. Odstraňte kryt a z vnitřní strany vytřete mazací tuk hadříkem nepouštějícím vlákna.

2. Zkontrolujte stav z hlediska nadměrného opotřebení.

   Zkontrolujte:

   - vodítka na vnitřní straně krytu

   - plochy valivých ložisek

   - plochu pohybového šroubu

3. Před demontáží zkontrolujte pravidelnost otáčení vodicích válečků.

   V případě poškození válečkových ložisek všechna válečková ložiska vyměňte, viz Výměna válečkových ložisek (Výměna válečkových ložisek).

4. Demontujte listové pružiny.

5. Vodicí válečková ložiska promažte malým množstvím maziva (Klüberlub® BE 71-501).

6. Po nanesení malého množství maziva (Klüberlub® BE 71-501) smontujte listové pružiny.

7. Smontujte vodicí válečky a promažte je malým množstvím maziva (Klüberlub® BE 71-501).

8. Promažte pohybový šroub mazacím tukem (Klüberlub® BE 71-501).

9. Na vnitřní stranu krytu naneste malé množství maziva (Klüberlub® BE 71-501) a znovu smontujte těleso pohybového šroubu. Střídavým pohybem lisu (cca pětkrát) z krajní vysunuté polohy (OUT) do krajní zasunuté polohy (IN) rychlostí 10 mm/s zajistěte rovnoměrné rozložení maziva.

   K upevnění středového držáku vodicího válce může být zapotřebí vynaložit určitou sílu.