# Montage vertical sur la fixation avant

AVIS

Ne pas laisser la tige de piston de la presse supporter le poids de la presse pendant l’entretien ou les réparations.

La force axiale exercée sur la tige de piston PST peut endommager complètement la cellule de charge.

Presse | Monté à l’avant
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Assemblage

1. Monter un anneau de levage à l’extrémité arrière de la presse, vois les plans cotés dans ServAid.

2. Dévisser les vis à l’avant de la presse.

3. Soulever la presse en position verticale.

4. Assembler la presse à la plaque de montage en utilisant de nouvelles vis plus longues.

   Voir les plans cotés sur ServAid pour la longueur des vis.