# Montaggio posteriore installazione verticale

NOTA

Evitare che il peso della pressa venga sostenuto dall'asta del pistone della pressa durante la manutenzione o riparazione.

La forza assiale sull'asta del pistone della pressa PST può danneggiare completamente la cella di carico.

Premere | Montaggio posteriore
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

1. Utilizzare i fori su entrambi i lati della pressa in caso di uso dei fori per vite posteriori

   Non utilizzare viti troppo lunghe. Vedere i disegni quotati in ServAid.

2. Serrare le viti secondo Tabella delle coppie.

   Sostenere la pressa fino al serraggio di tutte le viti.