# Demontage des Motors und des Planetengetriebes

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

Demontieren Sie zuerst das Getriebe, siehe Demontage des Getriebes.

1. Legen Sie die Presse auf eine horizontale Fläche, bevor Sie die Schrauben lösen.

2. Lösen Sie die Schrauben, die Planetengetriebe und Motor zusammenhalten.

3. Demontieren Sie den Zahnkranz.

4. Demontieren Sie das Planetengetriebe (nur in PST 35, PST50 und PST100).

5. Demontieren Sie den Sprengring im Getriebegehäuse (nur in PST 35, PST50 und PST100).

6. Demontieren Sie das Sonnenrad und das Lager (nur in PST 35, PST50 und PST100).

7. Ziehen Sie das Sonnenradlager mit einem Lagerabzieher ab. (Abb. 7- 8, nur in PST 35, PST50 und PST100).