# 나사 하우징 분해

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

1. 커넥터 커버 나사를 제거합니다.

2. 커넥터 커버를 해체합니다.

3. 모터 케이블에서 로드셀 케이블을 분리합니다.

4. 소프트 바이스를 사용해 기어박스 하우징 위에서 체결하여 프레스를 고정시킵니다.

5. 나사 하우징 어셈블리를 기어박스에 고정하는 볼트(4x)를 풉니다.

   사용한 볼트를 폐기합니다.

6. 기어박스의 스필라인 조인트에서 나사 하우징 어셈블리를 밀어서 분리합니다.

   가이드 링은 기어박스 안에 장착할 수 있습니다.

7. 프레스를 수평면에 놓습니다.

8. 모든 커버 나사를 풉니다.

9. 커버를 해체합니다.

10. 가이드 롤러(3x)를 해체합니다.

11. 모든 리프 스프링(최대 4x)을 해체합니다.

    리프 스프링이 4개 미만일 경우, 재조립할 때 4개까지 늘리십시오.

12. 나사 하우징을 해체합니다.

13. 중앙 롤러 홀더를 해체합니다.

14. 내부 샤프트의 전체 어셈블리를 돌려서 나사 너트와 피스톤 샤프트 어셈블리를 풉니다.

15. 상부 디스크 스프링(및 지지 와셔)을 해체합니다.

16. 외부 베어링 커버를 해체합니다(롤러 나사 너트 쪽으로).

17. 소프트 조를 사용해 바이스의 로드셀/하우징 위에 체결합니다.

18. 로드셀을 고정하는 모든 볼트를 풉니다.

19. 롤러 나사 샤프트에서 내부 베어링 커버를 해체합니다.

20. 롤러 나사 베어링 디스크 스프링 및 모든 와셔를 해체합니다.

21. 모든 볼트를 풀고 상단 플랜지를 분해합니다.

22. 롤러 너트 하우징에서 롤러 나사 너트를 밀어서 빼냅니다.

    재조립할 때 사용할 수 있도록 두 부품을 연결하는 샤프트 키를 분리하도록 하십시오.

23. 롤러 나사 너트를 다시 롤러 나사 샤프트에 고정합니다.

    롤러 나사 샤프트와 너트는 한 쌍으로 되어 있으며 각각에 일련 번호가 표시되어 있습니다.

    롤러 나사 교체 시에는 단계 중 일부가 필요하지 않습니다.