# Передний монтаж с вертикальной установкой

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время технического обслуживания или ремонтных работ не позволяйте весу пресса находиться на поршневом штоке пресса.

Осевая сила на поршневой шток пресса PST может значительно повредить датчик нагрузки.

Пресс | С передним монтажом
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Сборка

1. Установите подъемную проушину с обратной стороны пресса (см. габаритные чертежи на сайте ServAid).

2. Отвинтите винты с передней части пресса.

3. Установите пресс в вертикальное положение.

4. Закрепите пресс на монтажной плите при помощи новых более длинных винтов.

   См. габаритные чертежи с длиной винтов на сайте ServAid.