# Vertikální instalace s upevněním vpředu

UPOZORNĚNÍ

Dbejte, aby během provozu nebo oprav váha lisu nespočívala na pístnici.

Axiální síla na pístnici PST může zcela poškodit snímač zatížení (tenzometr).

Lis | Přední montáž
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Montáž

1. K zadnímu konci lisu upevněte zvedací oko, viz rozměrové výkresy ServAid.

2. Odšroubujte šrouby na přední straně lisu.

3. Nadzvedněte lis do svislé polohy.

4. Pomocí nových delších šroubů lis namontujte na montážní desku.

   Délka šroubů je uvedena v rozměrových výkresech ServAid.