# Montaż pionowy z przodu

UWAGA

Podczas serwisu lub napraw nie należy dopuścić, aby ciężar prasy spoczywał na jej tłoczysku.

Siła osiowa działająca na tłoczysko prasy PST może uszkodzić całe ogniwo obciążnikowe.

Nacisnąć przycisk | Montaż z przodu
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Montaż

1. Zamontować ucho do podnoszenia na tylnym końcu prasy; patrz rysunki wymiarowe w portalu ServAid.

2. Wykręcić śruby z przedniej strony prasy.

3. Unieść prasę do położenia pionowego.

4. Przymocować prasę do płyty montażowej przy użyciu nowych, dłuższych śrub.

   Długość śrub podano na rysunkach wymiarowych w portalu ServAid.