# Trocar os mancais do rolo

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

1. Coloque a prensa sobre uma superfície horizontal.

2. Desmonte todos os parafusos da tampa da carcaça do parafuso tensor.

3. Desmonte a tampa da carcaça do parafuso tensor.

4. Desmonte os rolos guia e o calço (3x).

5. Desmonte os mancais do rolo (3x).

   Descarte os mancais usados.

6. Monte os novos mancais (3x).

   Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as peças.

7. Monte os rolos guia e o calço (3x)

   Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as peças.

8. Monte a tampa da carcaça do parafuso tensor usando os parafusos.