# 垂直安装后部固定

注意

保养或维修期间，请勿让冲压机活塞杆支撑冲压机重量。

PST 冲压机活塞杆上的轴向力可能会彻底损坏力传感器。

冲压机 | 后部固定
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

1. 当使用后部螺钉孔时，请使用冲压机两侧的孔

   请勿使用太长的螺钉孔，请参阅 ServAid 中的尺寸图。

2. 根据扭矩表表拧紧螺钉。

   确保为冲压机提供支撑，直到所有螺钉拧紧为止。