# Verschraubungstest

Die Focus 61-Steuerung sendet das Verschraubungsprogramm (Pset und Auftrag) an den MWR-25 TA.

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Einsatz des MWR-25 TA finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.

Wenn das MWR-25 TA das Verschraubungsprogramm empfängt während der Schlüssel betriebsbereit ist, blinkt die blaue LED.

Laden Sie das MWR-25 TA in Pfeilrichtung, wie auf dem Etikett auf dem Gehäuse des MWR-25 TA angegeben (siehe Abbildung unten):

A | Blaue LED | B | Verschraubungsrichtung

Während der Messung (MWR-25 TA ist mit Drehmoment belastet) blinkt die gelbe LED.

Am Ende jeder Verschraubung leuchten die LEDs entsprechend dem Testergebnis:

- Grüne LED: Verschraubung i.O.

- Rote LED: Verschraubung NICHT OK