# Produktdaten

- Messbereich für das Betriebsdrehmoment: 5 [N·m] - 25 [N·m] / 3.7 [lb·ft] - 18.4 [lb·ft]

- Antrieb: mm.

- Gesamtlänge: 177 mm.

- Betriebsdrehmomentbereich: von 20 % bis 100 % der Kapazität

- Drehmoment-Messgenauigkeit (innerhalb des Betriebsdrehmomentbereichs): 2 %

Für die ISO 6789 Teil 2 kann folgende Genauigkeit angenommen werden:
Messgenauigkeit < 10 Nm: ± 6%
Messgenauigkeit > 10 Nm: ± 4 %

- Mechanische Klick-Wiederholbarkeit: ± 4 %

- Überlastbarkeit: 120 % Nennkapazität

- Maximale Winkelgeschwindigkeit: 250 °/s

- Winkelmessgenauigkeit: ± 3,6 ° / 360 ° (bei 6 ° pro Sekunde)

- Temperaturstabilität der Drehmomentmessung: +10 °C bis +40 °C (10 °F bis 104 °F)

- Verschraubungsergebnisse Speicherkapazität: 8100 Datensets (Maximum)

- MWR-25 TA Referenz Firmwareversion: 3.0.0

- Stromversorgung: 1,2-V-Akku