# MWR-25 TA

# Produktinformation

# Allgemeine Informationen

WARNUNG

Gefahr von Sachschäden oder schweren Verletzungen

Stellen Sie vor Einsatz des Werkzeugs sicher, dass Sie alle Anleitungen lesen, verstehen und befolgen. Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand, Sachschäden und/oder schweren Körperverletzungen führen.

- Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen, die zusammen mit den unterschiedlichen Systembestandteilen mitgeliefert wurden.

- Lesen Sie alle Produktanweisungen für die Installation, den Betrieb und die Wartung der unterschiedlichen Systembestandteile.

- Lesen Sie alle vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich des Systems und seiner Bestandteile.

- Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.

In diesem Abschnitt

- Sicherheitsbezogene Signalwörter
- Garantie
- ServAid
- Herkunftsland
- Maßzeichnungen

# Sicherheitsbezogene Signalwörter

Die sicherheitsbezogenen Signalworte Gefahr, Warnung, Vorsicht und Hinweis haben folgende Bedeutung:

GEFAHR | GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen wird.
WARNUNG | WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen könnte.
ACHTUNG | VORSICHT weist bei Verwendung mit dem Sicherheitswarnsymbol auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.
HINWEIS | Ein HINWEIS wird für Situationen verwendet, die sich nicht auf eine mögliche Verletzungsgefahr beziehen.

# Garantie

- Die Produktgarantie läuft 12 Monate nach dem ersten Einsatz des Produkts ab, aber in jedem Fall spätestens 13 Monate nach Auslieferung.

- Normaler Verschleiß von Teilen wird nicht von der Garantie abgedeckt.

  - Unter normalem Verschleiß versteht man, dass während der für diesen Zeitraum typischen Standardwerkzeugwartung Teile ausgetauscht oder Einstellungen / Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden müssen (ausgedrückt in Zeit, Betriebsstunden, oder anderweitig).

- Die Produktgarantie stützt sich auf einen korrekten Einsatz, Wartung und Reparatur des Werkzeugs und seiner Bestandteile.

- Schäden an Teilen, die als Folge einer unzureichenden Wartung oder eines falschen Einsatzes durch andere Parteien als Atlas Copco oder deren zertifizierten Service-Partner während der Garantiezeit verursacht werden, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

- Um eine Beschädigung oder Zerstörung von Werkzeugteilen zu vermeiden, warten Sie das Werkzeug entsprechend der empfohlenen Wartungspläne und befolgen Sie die richtigen Anweisungen.

- Garantiereparaturen werden nur in Atlas Copco-Werkstätten oder von einem zertifizierten Service-Partner ausgeführt.

Atlas Copco bietet eine erweiterte Garantie und eine vorbeugende Wartung nach dem neuesten Stand der Technik durch seine ToolCover-Verträge. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Servicerepräsentanten.

Für Elektromotoren:

- Die Garantie gilt nur dann, wenn der Elektromotor nicht geöffnet wurde.

# ServAid

ServAid ist ein Portal, das ständig aktualisiert wird und technische Informationen bietet, wie z.B.:

- Behörden- und Sicherheitsinformationen

- Technische Daten

- Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

- Ersatzteillisten

- Zubehör

- Maßzeichnungen

Besuchen Sie: https://servaid.atlascopco.com.

Weitere technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem Atlas Copco-Vertreter vor Ort.

# Herkunftsland

Informationen zum Herkunftsland sind auf dem Produktetikett angegeben.

# Maßzeichnungen

Maßzeichnungen finden Sie entweder im Maßzeichnungsarchiv oder auf ServAid.

Besuchen Sie: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw oder https://servaid.atlascopco.com.

# Übersicht

# Anwendungen

Der MWR-25 TA ist ein mechanischer Knickschlüssel in Kombination mit einem elektronischen Drehmomentgeber.

Die MWR-25 TA sind mit der ISM-Band-Funkschnittstelle (gekennzeichnet durch eine Frequenz gleich 868 MHz / 915 MHz) zur Drahtlosverbindung mit der Focus 61 ausgestattet.

Der MWR-25 TA arbeitet mit der Focus 61, die die Verschraubungsprogramme für den MWR-25 TA definiert.

A | Focus 61 | B | Station 1
C | Station 2 | D | MWR-25 TA

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Einsatz des MWR-25 TA finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.

# LEDs

Der MWR-25 TA verfügt über drei Sätze von LEDs, die aus jeweils roten, grünen, gelben und blauen LEDs bestehen.

A | LED | B | Ansicht rechts
C | Ansicht links | D | Draufsicht

Im Folgenden wird die Funktionsweise der LEDs beschrieben.

Wenn das MWR-25 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku geladen wird und mindestens ein Job für das MWR-25 TA zur Verfügung steht:

- Die gelbe LED blinkt alle 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: MWR-25 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Grüne LED leuchtet für 3 Sek. und blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und nach dem Klicken wird eine beliebige Kraft auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Die gelbe LED blinkt mit einem Intervall von weniger als 1 Sek.: Das MWR-25 TA ist am Messen.

- Die grüne LED leuchtet 3 Sek. lang, die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist OK (TOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Die rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist NOK (TNOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klicken auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist erfolgt durch Rückstellung oder ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

Wenn das MWR-25 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku nicht geladen wird und mindestens ein Job für das MWR-25 TA zur Verfügung steht:

- Die rote LED blinkt alle 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: MWR-25 TA ist betriebsbereit.

- Grüne LED leuchtet für 3 Sek. und blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und nach dem Klicken wird eine beliebige Kraft auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED blinkt jede 1 Sek.: Das MWR-25 TA ist am Messen.

- Die grüne LED leuchtet 3 Sek. lang, die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist OK (TOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Die rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED leuchtet nach der Totzeit: Die letzte Verschraubung ist NOK (TNOK) und eine beliebige Kraft wird nach dem Klicken auf das <meta-ref type="dynamic" name="AC.ITBA.RPD.name">MWR-300 TA</meta-ref> ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek., die gelbe LED leuchtet während der Totzeit und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist erfolgt durch Rückstellung oder ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

Wenn das MWR-25 TA aus der Ladestation herausgenommen wird, der Akku geladen wird und kein Job für das MWR-25 TA zur Verfügung steht:

- Die gelbe LED blinkt alle 3 Sek.: MWR-25 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Die gelbe LED blinkt mit einem Intervall von weniger als 1 Sek.: Das MWR-25 TA ist am Messen.

Wenn das MWR-25 TA aus der MWR-Ladestation herausgenommen wird, der Akku nicht geladen wird und kein Job für das MWR-25 TA zur Verfügung steht:

- Die rote LED blinkt alle 3 Sek.: MWR-25 TA ist betriebsbereit und eine beliebige Kraft wird ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek.: Die letzte Verschraubung ist OK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED leuchtet für 3 Sek. und die blaue LED blinkt jede Sek.: Die letzte Verschraubung ist NOK und eine beliebige Kraft wird nach dem Klick auf das MWR-25 TA ausgeübt.

- Rote LED blinkt jede 1 Sek.: Das MWR-25 TA ist am Messen.

Wenn sich das MWR-25 TA in der MWR-Ladestation befindet, der Akku geladen wird und das MWR-25 TA betriebsbereit ist:

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft und die blaue LED blinkt jede 1 Sek.: aktiver Auftrag auf dem MWR-25 TA verfügbar.

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft: kein aktiver Auftrag auf dem MWR-25 TA verfügbar.

Wenn sich das MWR-25 TA in der MWR-Ladestation befindet, der Akku leer ist und das MWR-25 TA betriebsbereit ist:

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft und die blaue LED blinkt jede 1 Sek.: aktiver Auftrag auf dem MWR-25 TA verfügbar.

- Gelbe LED leuchtet dauerhaft: kein aktiver Auftrag auf dem MWR-25 TA verfügbar.

Wenn das MWR-25 TA sich nicht in der MWR-Ladestation befindet und ein Fehler aufgetreten ist: Rote LED blinkt alle 300 ms

Wenn das MWR-25 TA sich in der MWR-Ladestation befindet und ein Fehler aufgetreten ist: Die rote LED blinkt alle 300 ms und die gelbe LED leuchtet dauerhaft.

Wenn das MWR-25 TA sich nicht in der MWR-Ladestation befindet und es ist außerhalb der Funkreichweite: Rote LED, die grüne LED und die gelbe LED blinken alle 3 Sek.

Wenn das MWR-25 TA sich in der-Ladestation befindet und es ist außerhalb der Funkreichweite: Die gelbe LED blinkt dauerhaft.

# Funkmodul-Frequenzen

Informationen zur Frequenzauswahl finden Sie im lokalen Regulierungsbereich.

Europa

Nummer | Kanal | Frequenz (Hz) | Datenrate [bit/s]
1 | 51 | 868.034 | 38400
2 | 56 | 868.297 | 38400
3 | 60 | 868.502 | 38400
4 | 64 | 868.706 | 38400
5 | 69 | 868.006 | 38400
7 | 82 | 869.573 | 38400
8 | 84 | 869.840 | 38400
9 | 51 | 868.034 | 19200
10 | 56 | 868.297 | 19200
11 | 60 | 868.502 | 19200
12 | 64 | 868.706 | 19200
13 | 69 | 869.006 | 19200
15 | 82 | 869.573 | 19200
16 | 84 | 869.840 | 19200

USA

Nummer | Kanal | Frequenz (Hz) | Datenrate [bit/s]
1 | 2 | 902.791 | 38400
2 | 9 | 906.478 | 38400
3 | 10 | 907.004 | 38400
4 | 17 | 910.691 | 38400
5 | 20 | 912.271 | 38400
6 | 31 | 918.064 | 38400
7 | 32 | 918.590 | 38400
8 | 46 | 925.963 | 38400
9 | 2 | 902.791 | 19200
10 | 9 | 906.478 | 19200
11 | 10 | 907.004 | 19200
12 | 17 | 910.691 | 19200
13 | 20 | 912.271 | 19200
14 | 31 | 918.064 | 19200
15 | 32 | 918.590 | 19200
16 | 46 | 925.963 | 19200

Korea

Nummer | Kanal | Frequenz (Hz) | Datenrate [bit/s]
1 | 85 | 917.300 | 38400
3 | 91 | 918.900 | 38400
4 | 94 | 919.900 | 38400
5 | 97 | 920.500 | 38400
6 | 100 | 921.100 | 38400
7 | 103 | 922.500 | 38400
8 | 106 | 923.100 | 38400
9 | 85 | 917.300 | 19200
11 | 91 | 918.900 | 19200
12 | 94 | 919.900 | 19200
13 | 97 | 920.500 | 19200
14 | 100 | 921.100 | 19200
15 | 103 | 922.500 | 19200
16 | 106 | 923.100 | 19200

Japan

Nummer | Kanal | Frequenz (Hz) | Datenrate [bit/s]
1 | 108 | 922.800 | 38400
2 | 109 | 923.400 | 38400
3 | 110 | 923.600 | 38400
4 | 111 | 924.200 | 38400
5 | 112 | 924.600 | 38400
6 | 113 | 924.800 | 38400
7 | 114 | 926.000 | 38400
8 | 115 | 926.200 | 38400
9 | 116 | 926.600 | 38400
10 | 117 | 926.800 | 38400
11 | 118 | 927.600 | 38400
12 | 108 | 922.800 | 19200
13 | 109 | 923.400 | 19200
14 | 110 | 923.600 | 19200
15 | 111 | 924.200 | 19200
16 | 112 | 924.600 | 19200
17 | 113 | 924.800 | 19200
18 | 114 | 926.000 | 19200
19 | 115 | 926.200 | 19200
20 | 116 | 926.600 | 19200
21 | 117 | 926.800 | 19200
22 | 118 | 927.600 | 19200

Dieses Gerät akzeptiert möglicherweise keine Störungen im Frequenzbereich 520 MHz - 720 MHz, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

# ISM-Band-Funkschnittstelle

- Frequenzbänder: 868 MHz / 915 MHz

- Funkfrequenz-Ausgangsleistung: 3 mW

- Eingangspegel empfangen (max.): -112 dBm

# Produktdaten

- Messbereich für das Betriebsdrehmoment: 5 [N·m] - 25 [N·m] / 3.7 [lb·ft] - 18.4 [lb·ft]

- Antrieb: mm.

- Gesamtlänge: 177 mm.

- Betriebsdrehmomentbereich: von 20 % bis 100 % der Kapazität

- Drehmoment-Messgenauigkeit (innerhalb des Betriebsdrehmomentbereichs): 2 %

Für die ISO 6789 Teil 2 kann folgende Genauigkeit angenommen werden:
Messgenauigkeit < 10 Nm: ± 6%
Messgenauigkeit > 10 Nm: ± 4 %

- Mechanische Klick-Wiederholbarkeit: ± 4 %

- Überlastbarkeit: 120 % Nennkapazität

- Maximale Winkelgeschwindigkeit: 250 °/s

- Winkelmessgenauigkeit: ± 3,6 ° / 360 ° (bei 6 ° pro Sekunde)

- Temperaturstabilität der Drehmomentmessung: +10 °C bis +40 °C (10 °F bis 104 °F)

- Verschraubungsergebnisse Speicherkapazität: 8100 Datensets (Maximum)

- MWR-25 TA Referenz Firmwareversion: 3.0.0

- Stromversorgung: 1,2-V-Akku

# Umgebungsbedingungen

Halten Sie während des Betriebs die folgenden Umgebungsbedingungen ein:

- NUR zur Verwendung im Innenbereich

- Raumtemperatur: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)

- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80 % bei einer Temperatur bis zu 31 °C (88 °F), linear abnehmend bis zu 50 % bei 40 °C (104 °F)

# Zubehör

# MWR-Ladestation

Das Aufladen des Akkus des MWR-25 TA mit der MWR-Ladestation:

1. Schließen Sie die MWR-Ladestation an das Stromnetz an.

2. Führen Sie das MWR-25 TA in die MWR-Ladestation ein:

   Wenn der Schraubenschlüssel in die MWR-Ladestation eingeführt wird, blinken die rote, gelbe und grüne LED (auf drei Seiten des MWR-25 TA) abwechselnd. Dies zeigt an, dass der Schlüssel den internen Versatz (Nullpunkt) für den Drehmomentgeber einstellt und einen schnellen Selbsttest durchführt.

   Wenn sich das MWR-25 TA im Lademodus befindet und der interne Offset durchgeführt wurde, leuchtet die gelbe LED des MWR-25 TA und die Status-LED der MWR-Ladestation blinkt (grün).

   Wenn der Ladevorgang des MWR-25 TA abgeschlossen ist, leuchtet die Status-LED der MWR-Ladestation konstant (grün).

Weitere Informationen zur Funktion der MWR-Ladestation finden Sie in der Produktbeschreibung zur MWR-Ladestation.

# Akku

Ein wiederaufladbarer NiMH AAA-Akku 1,2 V 1000 mAh versorgt das MWR-25 TA mit Strom.

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus. Verwenden Sie keine anderen Akkutypen

A | Vorderkappe | B | + (Pluspol)

Zum Einschalten des MWR-25 TA:

1. Entfernen Sie die Frontkappe des MWR-25 TA mit einem flachen Schraubendreher.

2. Setzen Sie den Akku (mit der richtigen Polarität) in das dafür vorgesehene Gehäuse ein.

3. Verschrauben Sie die Frontkappe des MWR-25 TA mit einem flachen Schraubendreher.

Zum Ausschalten des MWR-25 TA:

1. Entfernen Sie die Frontkappe des MWR-25 TA mit einem flachen Schraubendreher.

2. Nehmen Sie den Akku aus dem Gehäuse heraus.

3. Verschrauben Sie die Frontkappe des MWR-25 TA mit einem flachen Schraubendreher.

# Werkzeugaufsätze

Am vorderen Teil des Schlüssels befindet sich ein Standardschrauber ( mm), auf den verschiedene Arten von Werkzeugaufsätzen montiert werden können.

Informationen zum Ausgleich finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.

# Schutzabdeckung

Die Schutzabdeckung schützt das Elektronikgehäuse des MWR-25 TA vor versehentlichen Lichteinflüssen während der Produktion.

Setzen Sie den Ring der Schutzabdeckung oben auf den MWR-25 TA und schieben Sie ihn zum Elektronikgehäuse.

# Bedienung

# Ergonomie-Richtlinien

Betrachten Sie Ihren Arbeitsplatz, während Sie diese Liste mit allgemeinen Ergonomie-Richtlinien lesen, und versuchen Sie, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen in Bezug auf Körperhaltung, Positionierung der Komponenten oder Arbeitsumgebung möglich sind.

- Legen Sie regelmäßige Pausen ein und wechseln Sie regelmäßig die Arbeitshaltung.

- Passen Sie den Bereich um Ihre Arbeitsstation Ihren Anforderungen und den auszuführenden Arbeiten an.

  - Positionieren Sie Teile und Werkzeuge so, dass statische Belastungen möglichst vermieden werden und sich sämtliche Arbeitsmittel bequem erreichen lassen.

  - Verwenden Sie an Ihrer Arbeitsstation für die Aufgabe geeignete Tische, Stühle oder andere Gegenstände.

- Vermeiden Sie während der Ausführung von Montagearbeiten Körperhaltungen über Schulterhöhe oder mit statischer Halteposition.

  - Wenn Sie über Schulterhöhe arbeiten müssen, verringern Sie die auf die statischen Muskeln wirkende Belastung durch Verringerung des Werkzeuggewichts. Setzen Sie hierzu beispielsweise Drehmomentarme, Schlauchaufroller oder Gewichtsausgleicher ein. Sie können die auf die statischen Muskeln ausgeübte Belastung auch reduzieren, indem Sie das Werkzeug nah am Körper halten.

  - Legen Sie häufig Pausen ein.

  - Vermeiden Sie extreme Arm- oder Handgelenkhaltungen, insbesondere während Arbeiten, bei denen ein gewisser Kraftaufwand erforderlich ist.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so in Ihrem Sichtfeld ein, dass nur minimale Augen- und Kopfbewegungen erforderlich sind.

- Verwenden Sie zur Ausführung Ihrer Arbeit eine angemessene Beleuchtungen.

- Wählen Sie ein zur Ausführung Ihrer Arbeit angemessenes Werkzeug aus.

- Tragen Sie in lauten Umgebungen einen entsprechenden Gehörschutz.

- Verwenden Sie hochwertige Einsätze und Kleinteile, um eine übermäßige Vibrationsbelastung möglichst zu vermeiden.

- Minimieren Sie nach Möglichkeit durch Reaktionskräfte verursachte Belastungen.

  - Beim Schneiden:

    Eine Trennscheibe kann stecken bleiben, wenn sie verbogen ist oder nicht korrekt geführt wird. Verwenden Sie einen für die Trennscheibe geeigneten Flansch und vermeiden Sie es, die Trennscheibe während des Betriebs zu biegen.

  - Beim Bohren:

    Die Bohrmaschine kann beim Durchbrechen des Bohrers stehen bleiben. Verwenden Sie bei hohem Stillstandsmoment Stützgriffe. Gemäß Teil 3 der Sicherheitsnorm ISO11148 wird empfohlen, bei Pistolengriffmodellen eine Vorrichtung zur Aufnahme von Reaktionsmomenten von über 10 Nm und bei Stabmodellen zur Aufnahme von Reaktionsmomenten von über 4 Nm zu verwenden.

  - Bei Verwendung von Schraubendrehern und Schraubern mit Direktantrieb:

    Reaktionskräfte sind von der Werkzeugeinstellung und den Eigenschaften der jeweiligen Verbindung abhängig. Die Höhe der Reaktionskraft, die eine Bediener tolerieren kann, hängt von dessen Körperkraft und Haltung ab. Passen Sie die Drehmomenteinstellung der Stärke und der Körperhaltung des Bedieners an und verwenden Sie bei zu hohem Drehmoment einen Drehmomentarm oder einen Gegenhalter.

- Verwenden Sie in staubigen Umgebungen ein System zur Staubabsaugung oder tragen Sie einen Mundschutz.

# Falsche Bedienung

- Bei der Bedienung des MWR-25 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.

- Ziehen / Drücken Sie nur in die Verschraubungsrichtung.

- Berühren Sie während des Verschraubens nicht das Gehäuse des MWR-25 TA. Das Positionieren des Daumens auf der Röhre verändert den Klickwert!

- Halten Sie während des Verschraubens nicht das Gehäuse des MWR-25 TA. Bei der Bedienung des MWR-25 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.

# Korrekte Handhabung und Klickverschraubung

- Die Schraube sollte mit gleichmäßigen Bewegungen festgezogen werden.

- Die Schließgeschwindigkeit sollte eine sofortige Unterbrechung des Verschraubungsvorgangs beim Klicken des MWR-25 TA ermöglichen.

- Bei der Bedienung des MWR-25 TA muss das Gerät in der Mitte des Griffs gehalten werden.

- Die Kraft muss einhändig, gleichmäßig und parallel erfolgen, ohne Unterbrechung bis das Werkzeug klickt.

Nach der automatischen Auslösung darf der MWR-25 TA nicht weiter bewegt werden.

# Betriebsanleitung

# Anpassung des Klick-Drehmoment

1. Setzen Sie den Einstellschlüssel in das MWR-25 TA ein.

2. Drehen Sie A gegen den Uhrzeigersinn, um den Einstellschlüssel zu entriegeln.

3. Drehen Sie B im Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Drehmoment zu verringern.

4. Drehen Sie A im Uhrzeigersinn, um den Einstellschlüssel zu verriegeln.

   Vergewissern Sie sich, dass der Einstellschlüssel nach dem Einstellen des mechanischen Klicks richtig verriegelt ist. Nach dem Verriegeln des Einstellschlüssels wird dringend empfohlen, mindestens 25 Klicks durchzuführen, um die mechanischen Klickanzüge zu überprüfen.

   Das auf jedem MWR-25 TA aufgedruckte Etikett gibt den Drehmomentbereich des Schlüssels an.

# Verschraubungstest

Die Focus 61-Steuerung sendet das Verschraubungsprogramm (Pset und Auftrag) an den MWR-25 TA.

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Einsatz des MWR-25 TA finden Sie in der Bedienungsanleitung der Focus 61.

Wenn das MWR-25 TA das Verschraubungsprogramm empfängt während der Schlüssel betriebsbereit ist, blinkt die blaue LED.

Laden Sie das MWR-25 TA in Pfeilrichtung, wie auf dem Etikett auf dem Gehäuse des MWR-25 TA angegeben (siehe Abbildung unten):

A | Blaue LED | B | Verschraubungsrichtung

Während der Messung (MWR-25 TA ist mit Drehmoment belastet) blinkt die gelbe LED.

Am Ende jeder Verschraubung leuchten die LEDs entsprechend dem Testergebnis:

- Grüne LED: Verschraubung i.O.

- Rote LED: Verschraubung NICHT OK

# Wartung

# Wartungsanweisungen

# Wartungsempfehlungen

Es wird empfohlen, eine vorbeugende Wartung regelmäßig durchzuführen. Beachten Sie die ausführlichen Informationen über die vorbeugende Wartung. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es außer Betrieb und prüfen Sie es.

Wenn keine detaillierten Informationen über eine vorbeugende Wartung enthalten sind, befolgen Sie die folgenden allgemeinen Richtlinien:

- Entsprechende Teile gründlich reinigen

- Defekte und verschlissene Teile ersetzen

# Reinigung

Halten Sie den MWR-25 TA sauber.

Entfernen Sie nach Gebrauch alle Öl- und Fettreste vom MWR-25 TA mit einem weichen Tuch und einem sanften Oberflächenreiniger für Öl/Fett. Verwenden Sie keinen aggressiven oder scheuernden Reiniger.

Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch, um den Staub vom MWR-25 TA zu entfernen.

Reinigen Sie den MWR-25 TA nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Reinigen Sie den Kontakt des MWR-25 TA mit einer elektrischen Kontaktreinigerlösung.

# Recycling

# Umweltschutzbestimmungen

Nachdem ein Produkt seinen Zweck erfüllt hat, muss es ordnungsgemäß recycelt werden. Zerlegen Sie das Produkt und recyceln Sie die Komponenten gemäß örtlicher Vorschriften.

Batterien sollten an Ihre öffentliche Batterieverwertungsstelle weitergegeben werden.

# Recycling-Informationen

| BAUTEIL | RECYCELN ALS
--- | --- | ---
1 | Messwertgeber | WEEE
2 | Unterlegscheibe | Eisen
3 | Dorn | Eisen
4 | Rohr | Mischabfälle: nicht recycelbar
5 | Zylinder | Stahl
6 | Unterlegscheibe | Eisen
7 | Support | Mischabfälle: nicht recycelbar
8 | Feder | Stahl
9 | Zahnscheibe & Mutter | Stahl
10 | Akkufach | Stahl
11 | Akku | Akku
12 | Ansprechpartner | Stahl
13 | Leiterplatte | WEEE
14 | Elektronikabdeckung | Kunststoff
15 | Ansprechpartner | Stahl
| Schraube | Stahl