# Ställa in verktygets avståndsgränser inom ett område

Avståndsfunktionerna används för att styra verktygets beteende baserat på avståndet mellan verktyget och ILT Base Station. I ett system där verktyget är förankrat kommer verktyget att inaktiveras när den angivna avståndsgränsen överskrids. Avståndsgränsen kan definieras manuellt eller med hjälp av inlärningsläget.

Den rundstrålande antennen i ILT Base Station mäter avståndet i alla riktningar från ILT Base Station.

Placering av ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Avstånd mellan ILT Base Station och ILT-verktygstagg
C | Maximalt avstånd från ILT Base Station |  |

Ställa in verktygets avståndsgränser inom ett område

1. På skärmbilden Redigera område väljer du Avstånd.

2. Markera kryssrutan för Använd avstånd, så visas fler alternativ.

3. Du kan antingen ställa in avståndet manuellt eller använda funktionen Lär in avstånd.

Ställa in avståndet med inlärningsfunktionen

1. Välj Lär avstånd.

2. Välj en fördröjningstid genom att trycka på Tidsfördröjning. Alternativen är: Ingen (standardvärde), 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder.

3. Placera verktyget vid minsta tillåtna avstånd och tryck på Starta kalibrering.

4. Placera verktyget vid högsta tillåtna avstånd och tryck på Starta kalibrering.

Om du vill justera minimi- och maximiavstånd följer du samma rutin som vid manuell inställning av avståndet.

Ställa in avståndet manuellt

1. Välj Min avstånd, ange minimiavstånd och tryck sedan på OK.

2. Välj Max avstånd, ange maximiavstånd och tryck sedan på OK.

Ange avståndet i meter.

Relevant information

- Byta namn på ett område
- Redigera ett område
- Skapa ett nytt område
- Ställa in områdets prioritet
- Ställa in orienteringsgränsvärden inom ett område
- Ta bort ett område