# Accesso all'interfaccia utente Web

L'interfaccia utente Web è quasi identica al touch screen di ILT Base Station. Ciò consente la configurazione e la programmazione della ILT Base Station usando un browser Web su un computer.

1. Collegare il computer alla rete, utilizzando un cavo Ethernet.

2. Collegare la porta Ethernet (RJ45) di Power Focus 6000 alla rete, usando un cavo Ethernet.

3. Configurare il computer e Power Focus 6000 in modo che siano connessi alla stessa rete.

4. Aprire il browser web Google Chrome e inserire l'indirizzo IP di ILT Base Station.

   Si consiglia di usare il browser Google Chrome per utilizzare l'interfaccia utente Web di ILT.

## Individuazione dell'indirizzo IP della ILT Base Station

Nella schermata Pagina iniziale della ILT Base Station, selezionare Rete, quindi Indiritto IP.