# Exportieren der Konfiguration der ILT-Basisstation

Es wird eine komplette Sicherung der Konfiguration für die ILT Base Station auf einem USB-Laufwerk erstellt. Diese Konfigurationsdatei kann in eine andere ILT Base Station importiert oder für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden.

1. Entfernen Sie an der ILT Base Station die Abdeckung des USB-Ports und schließen Sie das USB-Laufwerk an.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System, und anschließend USB aus, dann Konfiguration exportieren.
   Die aktuelle Konfiguration wird auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

3. Nach dem erfolgreichen Export erscheint eine Bestätigungsmeldung am unteren Rand des Bildschirms.

4. Entfernen Sie das USB-Laufwerk und schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports.

Relevante Informationen

- Importieren einer Konfiguration der ILT-Basisstation