# Conectando a Estação-base ILT a um Controlador Power Focus

A seguir estão diversas maneiras diferentes de se conectar a ILT Base Station a um controlador Power Focus.

## Conectando o Power Focus 6000 por meio de uma conexão de rede direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma porta Ethernet (RJ45) no controlador Power Focus 6000.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço IP para a ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 6000.

## Conectando ao Power Focus 6000 via Porta COM

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede e um Cabo Adaptador.

1. Usando um cabo de rede e um cabo Adaptador, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station à Porta Com A ou B no controlador Power Focus 6000.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço de IP para a ILT Base Station na mesma faixa do endereço de IP da porta de Ethernet de Serviço no controlador Power Focus 6000.

## Conectando ao Power Focus 6000 via rede de infraestrutura

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados a uma rede de infraestrutura.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma infraestrutura de rede.

   O controlador Power Focus 6000 já deve estar conectado à rede.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de configuração e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página inicial da ILT Base Station, selecione Sistema e depois selecione Rede.
   Ou, manualmente, defina o Endereço IP da ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 6000 ou, se a rede tiver um recurso DHCP, selecione DHCP.

6. Defina a máscara de sub-rede adequada.

7. Defina o endereço gateway adequado.

## Conectando o Power Focus 4000 por meio de uma conexão Ethernet direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 4000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

Um cabo de rede par trançado deve ser usado para conectar a um controlador Power Focus 4000. Um cabo de rede padrão direto não funcionará.

Uma conexão Power Focus 4000 usando um switch ou um hub apresenta requisitos especiais referentes ao tipo de cabo de rede. Consulte a seguir para obter mais informações.

1. Usando um cabo de rede par trançado, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma porta Ethernet (RJ45) no controlador Power Focus 4000.

2. Na tela Página Inicial, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 4000.

5. Na tela Página inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço IP para a ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 4000.

## Conectando o Power Focus 4000 por meio de uma conexão Serial Direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 4000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

1. Conecte a porta COM (M8) na ILT Base Station e a porta serial (RS232) no controlador Power Focus 4000 com um cabo serial.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione RS232.

## Conectando a um Power Focus 4000 via switch, hub ou infraestrutura

A ILT Base Station pode ser conectada a um controlador Power Focus 4000 via uma rede de infraestrutura, a um switch ou a um hub. Conecte a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000 à mesma rede usando cabos de rede.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma infraestrutura de rede.

   O controlador já deve estar conectado à rede.

   Se for usado um switch entre a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000, utilize um cabo de rede direto. Se for usado um hub entre a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000, utilize um cabo de rede par trançado.

   O nível da Unidade de backup rápido (RBU) precisa ser Parta ou superior. Para dúvidas referentes a isso, entre em contato com seu representante Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página inicial da ILT Base Station, selecione Sistema e depois selecione Rede.
   Ou, manualmente, defina o Endereço IP da ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 4000, ou se a rede tiver um recurso DHCP, selecione DHCP.

6. Defina a máscara de sub-rede adequada.

7. Defina o endereço gateway adequado.

Informações relevantes

- Outros produtos