# Konfiguracja ustawień sterownika

Korzystając z połączenia sieci Ethernet, wybierz Ethernet jako typ połączenia w menu Controller connection [Połączenie sterownika]. W Configure connection podane są adres IP i port sterownika Power Focus.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Controller settings [Ustawienia sterownika].

2. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

   - Ethernet – użyj tej opcji, gdy korzystasz z połączenia Ethernet.

   - RS232 – użyj tej opcji, gdy korzystasz z połączenia za pomocą kabla szeregowego.

   - Offline – ta opcja jest używana wyłącznie w celach demonstracyjnych i nie zawiera ustawień.

## Konfiguracja ustawień sieci Ethernet

Wprowadzanie adresu IP sterownika Power Focus

1. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

2. Wybierz Power Focus IP, wprowadź prawidłowy adres IP, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

Wprowadzanie portu sterownika Power Focus

3. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

4. Wybierz Power Focus Port, wprowadź prawidłowy adres portu, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

## Konfiguracja ustawień RS232

Wprowadzanie szybkości transmisji

1. Na ekranie Controller settings [Ustawienia sterownika] wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie].

2. Wybierz Baud rate [Szybkość transmisji], wprowadź prawidłową liczbę, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.