# Konfigurácia nastavení ovládača

Pri použití pripojenia cez Ethernet zvoľte v ponuke Pripojenie ovládača ako typ pripojenia Ethernet. Na obrazovke Konfigurovať pripojenie sa určuje adresa IP a port ovládača Power Focus.

1. Na domovskej obrazovke zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

2. Zvoľte Typ pripojenia a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   - Ethernet, túto možnosť zvoľte, ak používate pripojenie cez Ethernet.

   - RS232, túto možnosť zvoľte, ak používate pripojenie sériovým káblom.

   - Offline, táto možnosť sa používa len na ukážku a nemá žiadne nastavenia.

## Konfigurácia nastavení Ethernet

Zadanie adresy IP ovládača Power Focus

1. Na obrazovke Nastavenia ovládača zvoľte Konfigurovať pripojenie.

2. Zvoľte Adresa IP Power Focus, zadajte správne číslo IP a následne pre potvrdenie zvoľte OK.

Zadanie portu ovládača Power Focus

3. Na obrazovke Nastavenia ovládača zvoľte Konfigurovať pripojenie.

4. Zvoľte Port Power Focus, zadajte správne číslo portu a následne pre potvrdenie zvoľte OK.

## Konfigurácia nastavení RS232

Zadanie prenosovej rýchlosti

1. Na obrazovke Nastavenia ovládača zvoľte Konfigurovať pripojenie.

2. Zvoľte Prenosová rýchlosť, zadajte správne číslo a následne pre potvrdenie zvoľte OK.