# Visão geral do sistema

## ILT Base Station

Parte da frente da ILT Base Station

A | Tela de toque | B | LED de status

Parte detrás da Estação-base ILT (ILT Base Station)

A | Abas de anexo | B | Orifício de instalação

Desenho dimensional da ILT Base Station

## Etiqueta da ferramenta ILT

A Etiqueta da Ferramenta ILT deve ser adquirida separadamente.

Etiqueta da ferramenta ILT

A | LED de energia | B | LED de status
C | Label (Etiqueta) |  |

O LED de Status na Etiqueta da Ferramenta ILT exibe o status atual da conexão e se a ferramenta está ativada ou desativada.

- Alternando entre vermelho e azul: A ILT Base Station procura pela Etiqueta da ferramenta ILT.

- Luz vermelha: A Etiqueta da Ferramenta ILT não está conectada à ILT Base Station.

- Luz azul: A ferramenta está desativada.

- Luz verde: A ferramenta está ativada.

O LED de alimentação na Etiqueta da Ferramenta ILT mostra o status da alimentação.

- Luz verde: A Etiqueta da Ferramenta ILT está alimentada.

- Sem luz: A Etiqueta da Ferramenta ILT não está alimentada.

## Cabos

Um cabo de alimentação ILT de 5 metros é incluído na compra da ILT Base Station.

O cabo de rede, para conectar ao controlador, deve ser adquirido em separado.

Informações relevantes

- Outros produtos

Nesta seção

- Outros produtos
- Fonte de Alimentação
- Dados Técnicos do Produto