# Impostazione dei limiti di orientamento dell'utensile in un'area

Questa impostazione consente all'utensile di utilizzare il proprio orientamento (asse di rollio e passo) come criterio per abilitare e disabilitare l'utensile. È possibile definire l'impostazione dell'orientamento manualmente o utilizzando una modalità di apprendimento.

La tolleranza per passo e rollio è ±15°.

L'utensile può misurare solo due assi di rotazione. A causa delle limitazioni della tecnologia dei sensori, non è possibile rilevare la rotazione intorno al vettore gravitazionale terrestre (asse di imbardata).

Assi di rotazione per utensili angolari

A | Rollio | B | Passo
C | Imbardata |  |

Assi di rotazione per gli utensili con impugnatura a pistola

A | Rollio | B | Passo
C | Imbardata |  |

## Passo

L'angolo di rotazione tra l'asse della bussola dell'utensile e un piano verticale. Valori: tra -90° e 90°.

Passo negli utensili ad angolo

Il video seguente mostra un esempio di passo negli utensili angolari.

Passo negli utensili con impugnatura a pistola

## Rollio

L'angolo di rotazione attorno all'asse centrale della bussola dell'utensile. Valori: tra -180° e 180°.

A un passo di ± 90° non è possibile misurare il rollio.

Rollio negli utensili ad angolo

Il video seguente mostra un esempio di rollio negli utensili angolari.

Impostazione dei limiti di orientamento dell'utensile in un'area

1. Nella schermata Modifica area, selezionare Orientamento.

2. Selezionare la casella di controllo Usa orientamento per visualizzare altre opzioni.

3. Scegliere se impostare l'orientamento manualmente o utilizzando la funzione Insegna orientamento.

Impostazione dell'orientamento dell'utensile usando l'insegnamento

1. Selezionare Insegna orientamento.

2. Selezionare un ritardo toccando Ritardo. Le opzioni sono: Nessuno (valore predefinito), 5, 10 o 15 secondi.

3. Posizionare l'utensile nell'orientamento corretto e premere Avvia calibrazione.

Per regolare le impostazioni dell'orientamento, se necessario, attenersi alla procedura utilizzata per impostare manualmente l'orientamento.

Impostazione manuale dell'orientamento

1. Selezionare Orientamento: rollio, inserire il valore e selezionare OK.

2. Selezionare Orientamento: passo, inserire il valore e selezionare OK.

3. Selezionare Tolleranza: rollio, inserire il valore e selezionare OK. La tolleranza per il rollio è ±15°.

4. Selezionare Tolleranza: passo, inserire il valore e selezionare OK. La tolleranza per il passo è ±15°.

Informazioni pertinenti

- Creare una nuova area
- Eliminare un'area
- Impostazione dei limiti di distanza di un utensile in un'area
- Impostazione della priorità dell'area
- Modifica del nome di un'area
- Modifica di un'area