# Připojení základnové stanice ILT Base Station ke controlleru Power Focus

Níže jsou uvedeny různé způsoby připojení základnové stanice ILT Base Station ke controlleru Power Focus.

## Připojení ke controlleru Power Focus 6000 prostřednictvím přímého ethernetového spojení

Stanici ILT Base Station a controller Power Focus 6000 lze propojit přímo ethernetovým kabelem.

1. Při použití ethernetového kabelu propojte ethernetový port (M12, kódování D) na ILT Base Station s ethernetovým portem (RJ45) na controlleru Power Focus 6000.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

3. Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte Ethernet.

4. Zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení), zadejte IP address (IP adresu) a Open Protocol port (port protokolu Open Protocol) na controlleru Power Focus 6000.

5. Na domovské obrazovce zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost Network (Síť). Nastavte IP adresu pro základnovou stanici ILT Base Station ručně ve stejném rozmezí, v jakém je IP adresa controlleru Power Focus 6000.

## Připojení ke controlleru Power Focus 6000 prostřednictvím portu COM

Základnovou stanici ILT Base Station a controller Power Focus 6000 lze propojit přímo ethernetovým kabelem a kabelem adaptéru.

1. Při použití ethernetového kabelu a kabelu adaptéru propojte ethernetový port (M12, kódování D) na základnové stanici ILT Base Station s portem COM A nebo B na controlleru Power Focus 6000.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

3. Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte Ethernet.

4. Zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení), zadejte IP address (IP adresu) a Open Protocol port (port protokolu Open Protocol) na controlleru Power Focus 6000.

5. Na domovské obrazovce zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost Network (Síť). Ručně nastavte IP adresu pro základnovou stanici ILT Base Station ve stejném rozsahu, v jakém je IP adresa servisního ethernetového portu na controlleru Power Focus 6000.

## Připojení ke controlleru Power Focus 6000 prostřednictvím síťové infrastruktury

Stanici ILT Base Station a controller Power Focus 6000 lze propojit prostřednictvím sítě infrastruktury.

1. Při použití ethernetového kabelu propojte ethernetový port (M12, kódování D) na základnové stanici ILT Base Station se sítí infrastruktury.

   Ujistěte se, že controller Power Focus 6000 je již připojen k síti.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

3. Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte Ethernet.

4. Zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení), zadejte IP address (IP adresu) a Open Protocol port (port protokolu Open Protocol) na controlleru Power Focus 6000.

5. Na ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost Network (Síť).
   Buď nastavte IP adresu pro základnovou stanici ILT Base Station ručně ve stejném rozmezí , jakém je IP adresa controlleru Power Focus 6000, nebo – pokud síť má možnost DHCP – zvolte DHCP.

6. Nastavte odpovídající masku podsítě.

7. Zadejte odpovídající adresu brány.

## Připojení ke controlleru Power Focus 4000 prostřednictvím přímého ethernetového spojení

Stanici ILT Base Station a controller Power Focus 4000 lze propojit přímo ethernetovým kabelem.

Pro připojení ke controlleru Power Focus 4000 je nutno použít křížený ethernetový kabel. Standardní, přímý ethernetový kabel nebude fungovat.

Připojení controlleru Power Focus 4000 prostřednictvím přepínače nebo rozbočovače má specifické požadavky ohledně typu ethernetového kabelu. Více informací naleznete níže.

1. Při použití kříženého ethernetového kabelu propojte ethernetový port (M12, kódování D) na ILT Base Station s ethernetovým portem (RJ45) na controlleru Power Focus 4000.

2. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

3. Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte Ethernet.

4. Zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení), zadejte IP address (IP adresu) a Open Protocol port (port protokolu Open Protocol) na controlleru Power Focus 4000.

5. Na domovské obrazovce zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost Network (Síť). Nastavte IP adresu pro základnovou stanici ILT Base Station ručně ve stejném rozmezí, v jakém je IP adresa controlleru Power Focus 4000.

## Připojení ke controlleru Power Focus 4000 prostřednictvím přímého sériového spojení

Stanici ILT Base Station a controller Power Focus 4000 lze propojit přímo sériovým kabelem.

1. Propojte port COM (M8) základnové stanici ILT Base Station se sériovým portem (RS232) na controlleru Power Focus 4000 pomocí sériového kabelu.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru). Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte možnost RS232.

## Připojení ke controlleru Power Focus 4000 prostřednictvím přepínače, rozbočovače nebo infrastruktury

Základnovou stanici ILT Base Station lze připojit ke controlleru Power Focus 4000 prostřednictvím přepínače, rozbočovače nebo infrastruktury. Zapojte základnovou stanici ILT Base Station i controller Power Focus 4000Power Focus 4000 do stejné sítě pomocí ethernetových kabelů.

1. Při použití ethernetového kabelu propojte ethernetový port (M12, kódování D) na základnové stanici ILT Base Station se sítí infrastruktury.

   Ujistěte se, že controller je již připojen k síti.

   Pokud je mezi základnovou stanicí ILT Base Station a controllerem Power Focus 4000 použit přepínač, použijte přímý ethernetový kabel. Pokud je mezi základnovou stanicí ILT Base Station a controllerem Power Focus 4000 použit rozbočovač, použijte přímý ethernetový kabel.

   Úroveň RBU musí být Stříbrná nebo vyšší. S jakýmikoli dotazy ohledně této problematiky se obracejte na svého zástupce společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na základnové stanici ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

3. Zvolte možnost Configuration type (Typ konfigurace) a poté zvolte Ethernet.

4. Zvolte možnost Configure connection (Konfigurovat připojení), zadejte IP address (IP adresu) a Open Protocol port (port protokolu Open Protocol) na controlleru Power Focus 6000.

5. Na ILT Base Station, na domovské obrazovce, zvolte položku Systém (Systém) a poté zvolte možnost Network (Síť).
   Buď nastavte IP adresu pro základnovou stanici ILT Base Station ručně ve stejném rozmezí , jakém je IP adresa controlleru Power Focus 4000, nebo – pokud síť má možnost DHCP – zvolte DHCP.

6. Nastavte odpovídající masku podsítě.

7. Zadejte odpovídající adresu brány.

Relevantní informace

- Další produkty