# Commutazione fra modalità di tethering, controllo e conferma.

La ILT Base Station offre tre modalità.

- Tethering, l'utensile è abilitato se si trova all'interno della distanza e dell'orientamento definiti dall'utente. La modalità Tethering è quella predefinita.

- In Controllo, la ILT Base Station indica al controller il programma di serraggio da utilizzare in base alla distanza e all'orientamento dell'utensile.

- In Conferma, il controller (che a sua volta può ricevere le informazioni di processo da un sistema a soffitto) seleziona il programma di serraggio da utilizzare. Il sistema ILT Base Station conferma la correttezza della distanza e dell'orientamento definiti dall'utente per un dato programma di serraggio e abilita l'utensile.

1. Nella Pagina iniziale della ILT Base Station, selezionare Configurazione, quindi Modalità.

2. Selezionare Tethering, Controllo o Conferma per commutare le modalità.