# 영역에서 공구 거리 제한 설정하기

거리 기능은 공구와 ILT Base Station 간의 거리를 기준으로 공구 동작을 제어하는 용도로 사용됩니다. 공구 테더링 어플리케이션에서 정의된 거리 제한을 초과하면 공구가 비활성화됩니다. 이 거리 제한은 티칭 모드를 사용하여 수동으로 설정할 수 있습니다.

ILT Base Station의 전방향 안테나는 ILT Base Station으로 부터 모든 방향의 거리를 측정합니다.

ILT Base Station의 배치

A | ILT Base Station | B | ILT Base Station 및 ILT 공구 태그 간의 거리
C | ILT Base Station으로 부터의 최대 거리 |  |

영역에서 공구 거리 제한 설정하기

1. 영역 편집 화면에서, 거리를 선택합니다.

2. 거리 사용 확인란을 선택하면, 더 많은 옵션이 표시 됩니다.

3. 수동 또는 거리 티칭 기능 사용을 선택하여 방향을 설정합니다.

거리 티칭 기능을 사용하여 거리 설정하기

1. 거리 티칭을 선택합니다.

2. 시간 지연을 눌러 지연 시간을 표시합니다. 옵션은 다음과 같습니다: 아니오(기본값), 5초, 10초, 15초

3. 최소 거리 제한 위치에 공구를 배치하고 교정 시작을 누릅니다.

4. 최대 거리 제한 위치에 공구를 배치하고 교정 시작을 누릅니다.

최소 및 최대 거리를 조정하려면, 필요한 경우 거리를 수동으로 설정하는 방법과 동일한 절차를 따르십시오.

수동으로 거리 설정하기

1. 최소 거리를 선택하고, 최소 거리값을 입력한 다음 확인을 선택합니다.

2. 최대 거리를 선택하고, 최대 거리값을 입력한 다음 확인을 선택합니다.

미터 단위로 거리를 입력합니다.

관련 정보

- 새영역 작업
- 영역 삭제하기
- 영역 우선 순위 설정하기
- 영역 편집하기
- 영역에서 공구 방향 제한 설정하기
- 영역의 이름 변경하기