# 电源

ILT Base Station从下面看

A | 以太网，D 编码 M12 母头 | B | 电源 I/O，10-30 VDC~5 W，M8 公头 A 编码
C | USB A 型，用于 USB 驱动器 | D | COM，RS-232，M8 母头 A 编码

通过标有 “PWR”的连接器为ILT Base Station 提供 24 VDC 电源。建议将附带的电源电缆直接连接到 Power Focus控制器上的 24V 和 GND 输出。

连接 ILT Base Station时确保关闭 Power Focus。

## 电源 (PWR) 和输入/输出 IO 连接器

连接器 M8 公头 A 编码

销 | 连接的电缆中的导线颜色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 棕色 | +10-30 VCD 入，∼5 W
2 | 白色 | 继电器 1 公共端 固态继电器，电位隔离，30V AC/DC，1A，内部电阻 0.15Ω
4 | 黑色 | 继电器 1 常开 固态继电器，电位隔离，30V AC/DC，1A，内部电阻 0.15Ω
3 | 蓝色 | GND（系统地）

## RS-232 串行连接器 (COM)

连接器 M8 母头 A 编码

连接器 M8 母头 A 编码
销 | 连接的电缆中的导线颜色 | 信号
--- | --- | ---
1 | 棕色 | GND（系统地）
2 | 白色 | RS-232 Tx
4 | 黑色 | RS-232 Rx
3 | 蓝色 | GND（系统地）