# Napájení

Pohled na základnovou stanici ILT Base Station ze spodní strany

A | Ethernet, zásuvkový konektor M12, kódování D | B | Vstupy/výstupy napájení, 10–30 V DC, ∼5 W, zástrčkový konektor M8, kódování A
C | USB typ A, pro jednotku USB | D | COM, RS-232, zásuvkový konektor M8, kódování A

Základnová stanice ILT Base Station je napájena 24 V DC prostřednictvím konektoru označeného “PWR”. Doporučuje se zapojit dodávaný napájecí kabel přímo do výstupů 24 V a GND na controlleru Power Focus.

Ujistěte se, že controller Power Focus je při připojování základnové stanice ILT Base Station vypnutý.

## Konektor napájení (PWR) a vstupů/výstupů (IO)

Zástrčkový konektor M8, kódování A

Kolík | Barva vodiče v zapojeném kabelu | Signál
--- | --- | ---
1 | Hnědá | + 10–30 V DC vstup, ∼5 W
2 | Bílá | Relé 1, společné Relé SSR, galvanická izolace, 30 V AC/DC, 1 A, vnitřní odpor 0,15 Ω
4 | Černá | Relé 1, běžně otevřené Relé SSR, galvanická izolace, 30 V AC/DC, 1 A, vnitřní odpor 0,15 Ω
3 | Modrá | GND (uzemnění systému)

## Sériový konektor RS-232 (COM)

Zásuvkový konektor M8, kódování A

Zásuvkový konektor M8, kódování A
Kolík | Barva vodiče v zapojeném kabelu | Signál
--- | --- | ---
1 | Hnědá | GND (uzemnění systému)
2 | Bílá | RS-232 Tx
4 | Černá | RS-232 Rx
3 | Modrá | GND (uzemnění systému)