# Activar Bloquear mediante ES

Bloquear mediante ES es un ajuste avanzado para utilizar una salida digital en vez de Open Protocol para activar y desactivar la herramienta. La salida digital está integrada en el conector de encendido, consulte también Suministro eléctrico para descripción general de patilla ES.

No existen limitaciones de software para Power Focus 4000.

Es necesaria la versión 3.0 o superior del software de Power Focus 6000 para activar Bloquear mediante ES en la ILT Base Station.

En Power Focus 6000, active el ajuste Bloquear herramienta activo bajo. Consulte también la guía de configuración de Power Focus 6000.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración.

2. Marque la casilla para activar Bloquear mediante ES.

Información relevante

- Fuente de alimentación