# Acceder a la interfaz web de usuario

La interfaz web de usuario es prácticamente idéntica a la pantalla táctil de la ILT Base Station. Permite configurar y programar la ILT Base Station utilizando un navegador web o un ordenador.

1. Conecte el ordenador a la red utilizando un cable Ethernet.

2. Conecte el puerto Ethernet (RJ45) en el Power Focus 6000 a la red utilizando un cable Ethernet.

3. Configure el ordenador y el Power Focus 6000 de forma que estén conectados a la misma red.

4. Abra el navegador web Google Chrome e introduzca la dirección IP de la ILT Base Station.

   Google Chrome es el navegador web recomendado para utilizar con la interfaz web de usuario ILT.

## Encontrar la dirección IP de la ILT Base Station

En la pantalla Inicio de la ILT Base Station, seleccione Red y después seleccione Dirección IP.