# Configurazione di ILT Tool Tag

## Accoppiamento di un ILT Tool Tag a una ILT Base Station

- ILT Tool Tag deve trovarsi a una distanza massima di 5 metri durante l'accoppiamento con la ILT Base Station.

- Verificare che ILT Tool Tag sia accesso (i LED di ILT Tool Tag devono essere accesi).

1. Nella Pagina iniziale, selezionare Configurazione quindi Tag utensile.

2. Nella schermata Tool Tag, selezionare Imposta Tool Tag. Gli ILT Tool Tag disponibili verranno elencati mediante gli ID ILT Tool Tag.
   L'ILT Tool Tag selezionato viene indicato come Attivo.

   L'ID Tool Tag si trova su ILT Tool Tag.

## Impostazione del tipo di utensile

Selezionare il tipo di utensile (avvitadadi con impugnatura a pistola o avvitadadi ad angolo) per garantire che l'asse di orientamento visualizzato sia coerente con l'asse di orientamento dell'utensile.

1. Nella Pagina iniziale, selezionare Configurazione quindi Tag utensile.

2. Nella schermata Tool Tag, selezionare Tipo di utensile.

3. Selezionare Avvitadadi con impugnatura a pistola o Avvitadadi ad angolo.

## Impostazione del fattore di filtro

Il fattore di filtro (0-1) specifica l'entità del filtraggio della misurazione della distanza. Un fattore di filtro più elevato consente di eseguire misure della distanza più stabili ma più lente. Un fattore di filtro più basso consente di eseguire misure più veloci ma meno stabili. Si tratta di un'impostazione avanzata, il cui valore consigliato è 0,25.

1. Nella Pagina iniziale, selezionare Configurazione quindi Tag utensile.

2. Nella schermata Tag utensile, selezionare Fattore filtro.

3. Immettere il fattore filtro, quindi selezionare OK.

## Offset distanza

In alcuni casi, la misurazione della distanza può utilizzare un offset costante a causa dell'ambiente circostante. In questo caso, è possibile utilizzare l'offset della distanza per rimuovere l'errore di misurazione. Si tratta di un'impostazione avanzata, il cui valore consigliato è 0.

1. Nella Pagina iniziale, selezionare Configurazione quindi Tag utensile.

2. Nella schermata Tag utensile, selezionare Fattore filtro.

3. Immettere l'offset, quindi selezionare OK.

Informazioni pertinenti

- Panoramica del sistema