# Доступ к пользовательскому веб-интерфейсу

Пользовательский веб-интерфейс почти идентичен сенсорному экрану ILT Base Station. Благодаря этому можно конфигурировать и программировать ILT Base Station при помощи веб-браузера компьютера.

1. Подсоедините компьютер к сети с помощью Ethernet-кабеля.

2. Подключите Ethernet-порт (RJ45) Power Focus 6000 к сети с помощью Ethernet-кабеля.

3. Выполните конфигурацию компьютера и Power Focus 6000, чтобы они были подключены к одной сети.

4. Откройте веб-браузер Google Chrome и введите IP-адрес ILT Base Station.

   Google Chrome является рекомендованным веб-браузером для пользовательского веб-интерфейса ILT.

## Осуществление поиска IP-адрес ILT Base Station

На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Network (Сеть) и затем выберите IP address (IP-адрес).