# Configurer les paramètres du coffret

Lors de l’utilisation d’une connexion Ethernet, sélectionner Ethernet comme type de connexion dans le menu Connexion du coffret. Dans Configurer la connexion, l’IP et le port du coffret Power Focus sont spécifiés.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Paramètres du coffret.

2. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner une des options suivantes :

   - Ethernet, sélectionner cette option lors de l’utilisation d’une connexion Ethernet.

   - RS232, sélectionner cette option lors de l’utilisation d’une connexion avec un câble série.

   - Hors ligne, cette option est uniquement utilisée à des fins de démonstration et ne comporte pas de paramètres.

## Configurer les paramètres Ethernet

Accéder à l’IP du Power Focus

1. À l’écran Paramètres du coffret, sélectionner Configurer la connexion.

2. Sélectionner IP du Power Focus, saisir l’adresse IP correcte puis sélectionner OK pour confirmer.

Accéder au port du Power Focus

3. À l’écran Paramètres du coffret, sélectionner Configurer la connexion.

4. Sélectionner Port du Power Focus, saisir le numéro de Port correct puis sélectionner OK pour confirmer.

## Configurer les paramètres RS232

Saisir le Baud rate

1. À l’écran Paramètres du coffret, sélectionner Configurer la connexion.

2. Sélectionner Baud rate, saisir le nombre correct puis sélectionner OK pour confirmer.