# Aktivace blokování vstupy/výstupy

Nastavení Lock by IO (Blokování vstupy/výstupy) je pokročilé nastavení pro používání digitálního výstupu místo protokolu Open Protocol pro aktivaci a deaktivaci nástroje. Digitální výstup je integrován v konektoru napájení, viz také oddíl napájení kolíků vstupů/výstupů, kde naleznete přehled.

Pro controller Power Focus 4000 neexistují žádná softwarová omezení.

Pro aktivaci nastavení Lock by IO (Blokování vstupy/výstupy) na základnové stanici ILT Base Station je nutná verze softwaru 3.0 nebo vyšší pro controller Power Focus 6000.

V controlleru Power Focus 6000 aktivujte nastavení Lock tool active low (Blokovací nástroj je aktivní při nízkém signálu). Viz také konfigurační příručku controlleru Power Focus 6000.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace).

2. Zaškrtněte zaškrtávací políčko Lock by IO (Blokování vstupy/výstupy).

Relevantní informace

- Napájení