# コントローラ設定の構成

イーサネット接続を使用する場合は、コントローラ接続メニューで接続タイプとしてイーサネットを選択します。接続の構成では、Power Focus コントローラのIPとポートが指定されています。

1. ホーム画面で、[構成]、[コントローラー設定] の順に選択します。

2. 接続タイプを選択して、次のいずれかのオプションを選択します：

   - イーサネット：イーサネット接続を使用する場合は、このオプションを使用します。

   - RS232：シリアルケーブル接続を使用する場合はこのオプションを使用します。

   - オフライン：このオプションはデモンストレーション目的でのみ使用され、設定はありません。

## イーサネット設定の構成

Power Focus IP の入力

1. [コントローラ設定] 画面で、[接続の構成] を選択します。

2. [Power Focus IP]を選択し、正しい IP 番号を入力してから、[OK]を選択して確定します。

パワーフォーカスポートの入力

3. [コントローラ設定] 画面で、[接続の構成] を選択します。

4. [パワーフォーカスポート] を選択し、正しいポート番号を入力して、[OK] を選択して確定します。

## RS232 設定の構成

ボーレートの入力

1. [コントローラ設定] 画面で、[接続の構成] を選択します。

2. [ボーレート] を選択し、正しい番号を入力し、[OK] を選択して確定します。