# Einrichten des Netzwerks

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus.

2. Wählen Sie Modus und anschließend DHCP oder Manuelle Netzwerkeinstellungen aus.

   - Manuell: legen Sie eine geeignete IP-, Subnetz- und Gateway-Adresse für eine direkte Verbindung mit dem Controller fest.

   - DHCP: Einstellungen werden aus dem Netzwerk bezogen, falls verfügbar.

3. Zum Übernehmen der neuen Einstellungen ist ein Systemneustart erforderlich. Wählen Sie Neustart und anschließend Ja zur Bestätigung aus. Die ILT Base Station wird neu gestartet.