# Systemöversikt

## ILT Base Station

ILT Base Station, framsida

A | Pekskärm | B | Status-lysdiod

ILT Base Station, baksida

A | Fästbeslag | B | Monteringshål

Dimensionsritning för ILT Base Station

## ILT-verktygstagg

ILT-verktygstaggen måste köpas separat.

ILT-verktygstagg

A | Lysdiod för ström | B | Status-lysdiod
C | Märkskylt |  |

Status-lysdioden på ILT-verktygstaggen visar aktuell anslutningsstatus och om verktyget är aktiverat eller inaktiverat.

- Växlar mellan blått och rött ILT Base Station söker efter ILT-verktygstaggen.

- Rött ljus:: ILT-verktygstaggen är inte ansluten till ILT Base Station.

- Blått ljus: Verktyget är inaktiverat.

- Grönt ljus: Verktyget har aktiverats.

Strömlysdioden på ILT-verktygstaggen visar strömförsörjningsstatusen.

- Grönt ljus: ILT-verktygstaggen har ström.

- Inget ljus: ILT-verktygstaggen har ingen ström.

## Kablar

En ILT-strömkabel på på 5 meter medföljer vid köp av ILT Base Station.

Ethernet-kabeln, för anslutning till styrenheten, måste köpas separat.

Relevant information

- Ytterligare produkter

I detta avsnitt

- Ytterligare produkter
- Strömförsörjning
- Tekniska produktdata