# 전원 공급 장치

아래에서 본 ILT Base Station

A | 이더넷, D-코드화된 M12 (암) | B | 전원 I/O, 10-30 VDC ~5W, A-코드화된 M8 (수)
C | USB 드라이브용, USB 유형 A | D | COM. RS-232, A-코드화된 M8 (암)

전원은 “PWR”이라고 표시된 커넥터를 통해 24 VDC로 ILT Base Station에 공급됩니다. 포함된 전원 케이블을 Power Focus 컨트롤러의 24V 및 GND 출력에 직접 연결하시는 것을 권장합니다.

ILT Base Station에 연결시 Power Focus의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.

## 전원(PWR) 및 입력/출력 IO 커넥터

커넥터 A-코드화된 M8 (암)

핀 | 연결된 케이블의 전선 색상 | 신호
--- | --- | ---
1 | 갈색 | +10-30 VCD 입력, ∼5 W
2 | 흰색 | 계전기 1 공통 솔리드 스테이트 계전기, 갈바닉 절연, 30V AC / DC, 1A, 내부 저항 0.15Ω
4 | 흑색 | 계전기 1 항상 열림 솔리드 스테이트 계전기, 갈바닉 절연, 30V AC / DC, 1A, 내부 저항 0.15Ω
3 | 청색 | GND (시스템 접지)

## RS-232 직렬 커넥터 (COM)

커넥터 A-코드화된 M8 (암)

커넥터 A-코드화된 M8 (암)
핀 | 연결된 케이블의 전선 색상 | 신호
--- | --- | ---
1 | 갈색 | GND (시스템 접지)
2 | 흰색 | RS-232 Tx
4 | 흑색 | RS-232 Rx
3 | 청색 | GND (시스템 접지)