# Konfiguracja znacznika narzędzia ILT

## Parowanie znacznika narzędzia ILT ze stacją bazową ILT Base Station

- Podczas parowania znacznik narzędzia ILTmusi znajdować się w odległości 5 m od ILT Base Station.

- Upewnij się, że znacznik narzędzia ILT jest zasilany; diody LED znacznika narzędzia ILT powinny się świecić.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Set Tool Tag [Ustaw znacznik narzędzia]. Zostanie wyświetlona lista dostępnych znaczników narzędzi ILT zawierająca ich identyfikatory.
   Wybrany znacznik narzędzia ILT zostanie wskazany jako Active [Aktywny].

   Identyfikator znacznika narzędzia znajduje się na znacznik narzędzia ILT.

## Ustawianie typu narzędzia

Wybierz typ narzędzia (klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym lub kątowy klucz do nakrętek), aby upewnić się, że wyświetlana oś orientacji jest zgodna z osią orientacji narzędzia.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Tool Type [Typ narzędzia].

3. Wybierz Pistol Grip Nutrunner [Klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym] lub Angle Nutrunner [Kątowy klucz do nakrętek].

## Ustawianie współczynnika filtrowania

Współczynnik filtrowania (0–1) określa stopień filtrowania pomiaru odległości. Wyższy współczynnik filtrowania daje bardziej stabilne, ale wolniejsze pomiary odległości. Niższy współczynnik filtrowania daje szybsze ale mniej stabilne pomiary. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0,25.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Filter factor [Współczynnik filtrowania].

3. Wprowadź Filter factor, a następnie wybierz OK.

## Korekta odległości

W niektórych przypadkach konieczne może być skorygowaniu pomiaru odległości o pewną stałą wartość w zależności od warunków otoczenia. W takiej sytuacji korekta odległości pozwala wyeliminować błąd pomiarowy. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Distance offset [Korekta odległości].

3. Wprowadź korektę, a następnie wybierz OK.

Ważne informacje

- Przegląd systemu