# Impostazione della rete

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Sistema, quindi Rete.

2. Selezionare Modalità, quindi selezionare DHCP o Impostazioni di rete manuali.

   - Manualmente: impostare indirizzo IP, subnet mask e gateway appropriati per una connessione diretta al controller.

   - DHCP: le impostazioni saranno fornite dalla rete, se disponibili.

3. Per confermare le nuove impostazioni, riavviare il sistema. Selezionare Riavvia, quindi Sì per confermare. La ILT Base Station si riavvierà.