# Pripojenie základnej stanice ILT k ovládaču Power Focus

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ako pripojiť ILT Base Station k ovládaču Power Focus.

## Pripojenie k Power Focus 6000 cez priame ethernetové pripojenie

ILT Base Station a ovládač Power Focus 6000 je možné pripojiť priamo ethernetovým káblom.

1. Pomocou ethernetového kábla pripojte ethernetový port (M12 D-kódovaný) na ILT Base Station k ethernetovému portu (RJ45) na ovládači Power Focus 6000.

2. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

3. Zvoľte Typ pripojenia a potom zvoľte Ethernet.

4. Zvoľte Konfigurovať pripojenie, zadajte Adresa IP a Otvoriť port protokolu ovládača Power Focus 6000.

5. Na domovskej obrazovke zvoľte Systém a potom zvoľte Sieť. Manuálne nastavte adresu IP pre ILT Base Station v rovnakom rozsahu ako adresu IP ovládača Power Focus 6000.

## Pripojenie Power Focus 6000 cez port COM

ILT Base Station a ovládač Power Focus 6000 je možné pripojiť priamo ethernetovým káblom a adaptérovým káblom.

1. Pomocou ethernetového kábla a adaptérového kábla pripojte ethernetový port (M12 D-kódovaný) na ILT Base Station k portu COM A alebo B na ovládači Power Focus 6000.

2. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

3. Zvoľte Typ pripojenia a potom zvoľte Ethernet.

4. Zvoľte Konfigurovať pripojenie, zadajte Adresa IP a Otvoriť port protokolu ovládača Power Focus 6000.

5. Na domovskej obrazovke zvoľte Systém a potom zvoľte Sieť. Manuálne nastavte adresu IP pre ILT Base Station v rovnakom rozsahu ako adresu IP servisného ethernetového portu na ovládači Power Focus 6000.

## Pripojenie Power Focus 6000 cez infraštruktúrnu sieť

ILT Base Station a ovládač Power Focus 6000 je možné pripojiť k infraštruktúrnej sieti.

1. Pomocou ethernetového kábla pripojte ethernetový port (M12 D-kódovaný) na ILT Base Station k infraštruktúrnej sieti.

   Uistite sa, že ovládač Power Focus 6000 je už pripojený k sieti.

2. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

3. Zvoľte Typ konfigurácie, potom zvoľte Ethernet.

4. Zvoľte Konfigurovať pripojenie a zadajte Adresa IP a Otvoriť port protokolu ovládača Power Focus 6000.

5. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Systém a potom zvoľte Sieť.
   Buď manuálne nastavte adresu IP pre ILT Base Station v rovnakom rozsahu ako adresu IP ovládača Power Focus 6000 alebo, ak má sieť možnosť DHCP, tak zvoľte DHCP.

6. Nastavte vhodnú masku podsiete.

7. Nastavte vhodnú adresu brány.

## Pripojenie k Power Focus 4000 cez priame ethernetové pripojenie

ILT Base Station a ovládač Power Focus 4000 je možné pripojiť priamo ethernetovým káblom.

Na pripojenie k ovládaču Power Focus 4000 sa musí použiť krížový ethernetový kábel. Štandardný rovný ethernetový kábel nebude fungovať.

Pripojenie k Power Focus 4000 pomocou prepínača alebo rozbočovača má špeciálne požiadavky ohľadne typu ethernetového kábla, pozri nižšie pre viac informácií.

1. Pomocou krížového ethernetového kábla pripojte ethernetový port (M12 D-kódovaný) na ILT Base Station k ethernetovému portu (RJ45) na ovládači Power Focus 4000.

2. Na domovskej obrazovke zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

3. Zvoľte Typ pripojenia a potom zvoľte Ethernet.

4. Zvoľte Konfigurovať pripojenie a zadajte Adresa IP a Otvoriť port protokolu ovládača Power Focus 4000.

5. Na domovskej obrazovke zvoľte Systém a potom zvoľte Sieť. Manuálne nastavte adresu IP pre ILT Base Station v rovnakom rozsahu ako adresu IP ovládača Power Focus 4000.

## Pripojenie k Power Focus 4000 cez priame sériové pripojenie

ILT Base Station a ovládač Power Focus 4000 je možné pripojiť priamo sériovým káblom.

1. Pripojte port COM (M8) na ILT Base Station a sériový port (RS232) na ovládači Power Focus 4000 sériovým káblom.

2. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača. Zvoľte Typ pripojenia a potom zvoľte RS232.

## Pripojenie k Power Focus 4000 cez prepínač, rozbočovač alebo infraštruktúru

ILT Base Station je možné pripojiť k ovládaču Power Focus 4000 cez infraštruktúrnu sieť, prepínač alebo rozbočovač. Pripojte ILT Base Station aj ovládač Power Focus 4000 k rovnakej sieti pomocou ethernetových káblov.

1. Pomocou ethernetového kábla pripojte ethernetový port (M12 D-kódovaný) na ILT Base Station k infraštruktúrnej sieti.

   Uistite sa, že ovládač je už pripojený k sieti.

   Ak je medzi ILT Base Station a ovládačom Power Focus 4000 prepínač, použite rovný ethernetový kábel. Ak je medzi ILT Base Station a ovládačom Power Focus 4000 rozbočovač, použite krížový ethernetový kábel.

   Úroveň RBU musí byť strieborná alebo vyššia. V prípade akýchkoľvek otázok na túto tému sa obráťte na vášho zástupcu spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Nastavenia ovládača.

3. Zvoľte Typ pripojenia a potom zvoľte Ethernet.

4. Zvoľte Konfigurovať pripojenie a zadajte Adresa IP a Otvoriť port protokolu ovládača Power Focus 6000.

5. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Systém a potom zvoľte Sieť.
   Buď manuálne nastavte adresu IP pre ILT Base Station v rovnakom rozsahu ako adresu IP ovládača Power Focus 4000 alebo, ak má sieť možnosť DHCP, tak zvoľte DHCP.

6. Nastavte vhodnú masku podsiete.

7. Nastavte vhodnú adresu brány.

Relevantné informácie

- Ďalšie výrobky