# Så öppnar du webbanvändargränssnittet

Webbanvändargränssnittet är nästan identiskt med pekskärmen för ILT Base Station. Detta gör det möjligt att konfigurera och programmera ILT Base Station med hjälp av en webbläsare på en dator.

1. Anslut datorn till nätverket med en medföljande Ethernet-kabel.

2. Anslut Ethernet-porten (RJ45) på Power Focus 6000 till nätverket med en medföljande Ethernet-kabel.

3. Konfigurera datorn och Power Focus 6000 så att de är anslutna till samma nätverk.

4. Öppna webbläsaren Google Chrome och ange IP-adressen till ILT Base Station.

   Google Chrome är den rekommenderade webbläsaren att använda för ILT-webbanvändargränssnittet.

## Hitta IP-adressen till ILT Base Station

På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Nätverk och sedan IP-adress.