# Importer une configuration d’une ILT Base Station

Une configuration provenant d’une autre ILT Base Station peut être importée si nécessaire.

1. Télécharger la configuration sur une clé USB.

   Le fichier de configuration doit être placé à la racine de la clé USB.

2. Sur la ILT Base Station, retirer le couvercle protégeant le port USB et connecter la clé USB.

3. Depuis l’écran d’accueil, sélectionner Système puis sélectionner USB, et ensuite sélectionner Importer la configuration.

4. Sélectionner la configuration correcte.

   Une clé USB peut contenir plusieurs fichiers de configuration.

5. Sélectionner Oui pour confirmer l’importation de la nouvelle configuration. La ILT Base Station redémarrera après le transfert.

6. Après le redémarrage, retirer la clé USB et fermer le couvercle protégeant le port USB.

Informations pertinentes

- Exporter une configuration d’une ILT Base Station