# Importowanie konfiguracji stacji bazowej ILT

Jeśli istnieje potrzeba, można zaimportować konfigurację z innej ILT Base Station.

1. Pobierz konfigurację na nośnik USB.

   Plik konfiguracji musi zostać umieszczony na poziomie katalogu głównego nośnika USB.

2. W ILT Base Station zdejmij pokrywę osłaniającą port USB i podłącz nośnik USB.

3. Na ekranie Home wybierz System > USB > Import configuration [Importuj konfigurację].

4. Wybierz prawidłową konfigurację.

   Na nośniku USB może znajdować się kilka plików konfiguracji.

5. Wybierz Yes, aby potwierdzić import nowej konfiguracji. Po przesłaniu danych ILT Base Station uruchomi się ponownie.

6. Po ponownym uruchomieniu wyjmij nośnik USB i zamknij pokrywę osłaniającą port USB.

Ważne informacje

- Eksportowanie konfiguracji stacji bazowej ILT