# Configurer le réseau

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Système puis sélectionner Réseau.

2. Sélectionner Mode, puis sélectionner DHCP ou Paramètres réseau manuels.

   - Manuellement : définir une adresse IP, de sous réseau et de passerelle adéquates pour une connexion directe au coffret.

   - DHCP : les paramètres seront fournis par le réseau, le cas échéant.

3. Un redémarrage du système est nécessaire pour confirmer les nouveaux paramètres. Sélectionner Redémarrer et sélectionner Oui pour confirmer. La ILT Base Station redémarrera.