# Panoramica del sistema

## ILT Base Station

ILT Base Station, lato anteriore

A | Touch screen | B | LED di stato

ILT Base Station, lato posteriore

A | Linguette di fissaggio | B | Foro di montaggio

Disegni dimensionali della ILT Base Station

## ILT Tool Tag

ILT Tool Tag deve essere acquistato separatamente.

ILT Tool Tag

A | LED di alimentazione | B | LED di stato
C | Etichetta |  |

Il LED di stato in ILT Tool Tag mostra lo stato attuale della connessione e se l'utensile è abilitato o disabilitato.

- Alternanza fra luce rossa e blu: la ILT Base Station sta cercando ILT Tool Tag .

- Luce rossa: ILT Tool Tag non connesso alla ILT Base Station.

- Luce blu: l'utensile è disabilitato.

- Luce verde: l'utensile è abilitato.

il LED di alimentazione su ILT Tool Tag mostra lo stato di alimentazione.

- Luce verde: ILT Tool Tag è alimentato.

- Luce spenta: ILT Tool Tag non riceve alimentazione.

## Cavi

Con l'acquisto della ILT Base Station, viene fornito un cavo di alimentazione ILT da 5 metri.

Per il collegamento a un controller, il cavo Ethernet deve essere acquistato separatamente.

Informazioni pertinenti

- Prodotti aggiuntivi

In questa sezione

- Prodotti aggiuntivi
- Alimentatore:
- Dati tecnici del prodotto