# Configurar los Límites de orientación de herramienta en una zona

Este ajuste permite a la herramienta utilizar la orientación de herramienta (eje longitudinal y transversal) como criterios para definir cuándo activar y desactivar la herramienta. El ajuste de orientación se puede definir manualmente o utilizando un modo de aprendizaje.

La tolerancia para longitudinal y transversal es ±15°.

La herramienta solo puede medir dos ejes rotacionales. A causa de las limitaciones en tecnología de sensor, no se puede detectar la rotación alrededor del vector de gravedad de la Tierra (eje vertical).

Ejes rotacionales para herramientas de ángulo

A | Longitudinal | B | Transversal
C | Vertical |  |

Ejes rotacionales para herramientas con empuñadura de pistola

A | Longitudinal | B | Transversal
C | Vertical |  |

## Transversal

El ángulo rotacional entre el eje de la boca de la herramienta y un plano vertical. Valores: entre -90° y 90°.

Eje transversal en herramientas de ángulo

El vídeo a continuación muestra un ejemplo de eje transversal en herramientas de ángulo.

Eje transversal en herramientas con empuñadura de pistola

## Longitudinal

El ángulo rotacional entre el eje central de la boca de la herramienta. Valores: entre -180° y 180°.

Con eje transversal ± 90°, el eje longitudinal no se puede medir.

Eje longitudinal en herramientas de ángulo

El vídeo a continuación muestra un ejemplo de eje longitudinal en herramientas de ángulo.

Configurar los Límites de orientación de herramienta en una zona

1. En la pantalla Editar zona, seleccione Orientación.

2. Marque la casilla de Utilizar orientación, ahora hay más opciones visibles.

3. Seleccione definir manualmente la orientación o utilizando la función Enseñar orientación.

Configurar la Orientación de la herramienta utilizando Enseñar orientación

1. Seleccione Enseñar orientación.

2. Seleccione un tiempo de retraso pulsando Tiempo de retraso. Las opciones son: No (valor predeterminado), 5 segundos, 10 segundos o 15 segundos.

3. Coloque la herramienta en la orientación correcta y pulse Iniciar calibración.

Para definir los ajustes de orientación, si fuera necesario, siga el mismo procedimiento utilizado para definir la orientación manualmente.

Configurar la orientación manualmente

1. Seleccione Orientación - longitudinal, introduzca el valor y seleccione Aceptar.

2. Seleccione Orientación - transversal, introduzca el valor y seleccione Aceptar.

3. Seleccione Tolerancia- longitudinal, introduzca el valor y seleccione Aceptar. La tolerancia longitudinal es ±15°.

4. Seleccione Tolerancia- transversal, introduzca el valor y seleccione Aceptar. La tolerancia transversal es ±15°.

Información relevante

- Cambiar el nombre de una zona
- Configurar la Prioridad de zona
- Configurar los Límites de distancia de herramienta en una zona
- Crear una nueva Zona
- Editar una zona
- Eliminar una zona